LOCALHOST ÇALIŞMA ALANI

# Teknik çiziminizi kontrol edilebilir bir CAD sonucuna dönüştürün.

Tek PDF veya PNG seçin. Cade ölçü adaylarını çıkarır; siz tek ekranda onayladıktan sonra PILOT/HOLD işaretli STEP ve kanıt paketini hazırlar. Veriler bu bilgisayardan çıkmaz.

1 / 3

## Çizimi seçin

Tek sayfa PDF veya PNG

01 ▧ Teknik çizim Vektör PDF doğrudan okunur; tarama ve PNG yerel görsel okuyucuya gider. PDF veya PNG seçin
Tarama çözünürlüğü PNG dosyasının gerçek DPI değeri
DPI
◎

Kontrol sizde. Yapay zekâ çıktısı doğrudan yeşil olmaz ve kendiliğinden STEP üretmez. Tüm ölçü adaylarını görüp onaylamadan model aşaması başlamaz.

En fazla 40 MB · yalnız yerel işlem

Gelişmiş: doğrulanmış DimensionGraph ile çalış

Eski iki-dosyalı uzman akışı geriye dönük uyumluluk için korunur.

01 ▧ Orijinal çizim Görüntülemek ve ölçü kaynaklarına gitmek için PNG PNG seçin 02 ⌘ Ölçü dosyası (JSON) Teknik biçim: DimensionGraph · modeli üretmek için doğrulanır JSON seçin

Neden iki dosya? PNG yalnız görüntüleme içindir; DimensionGraph deterministik CAD doğrulamasını sağlar.

İNSAN KONTROLÜ · PILOT/HOLD

## Bulunan ölçüleri kontrol edin

Her satırı onaylayın, değeri düzeltin veya “okuma yok” seçin. Bu kararlar insan onayı olarak kayda geçer; yeşil doğrulama değildir.

Ölçü | Okunan değer | Karar
--- | --- | ---

Tüm adayları tek tek kontrol ettim; sonucun PILOT/HOLD olduğunu ve üretim doğrulaması olmadığını anlıyorum.

2 / 3

## Model hazırlanıyor

`job`

1. 1
   Dosyalar alındı Yerel servise güvenle aktarıldı
2. 2
   Kuyruk Motor sırası bekleniyor
3. 3
   Doğrulama ve model Ölçüler, kısıtlar ve STEP kontrol ediliyor
4. 4
   Sonuç İndirilebilir dosyalar hazırlanıyor

İş kuyruğa alındı.

İŞLEM DURDU

!

## Model güvenle üretilemedi

Teknik ayrıntı

Hata kodu: ``

TAMAMLAMA DÖNGÜSÜ

## Eksik veya çelişen ölçü için karar verin

Öneriler yalnızca tahmindir. Kabul edilen karar mavi kalır ve çizimden ispatlanan yeşil sayılmaz.

Öneri
Kenar seç
Değer gir
Çelişen değerlerden birini seçin

PILOT / HOLD Bu çıktı otomatik veya bağımsız mühendislik onayı değildir. Ölçüler kullanıcı kararıyla sarı tutulur.

3 / 3

## Sonuç hazır

Model ve ölçü kanıtları birlikte hazırlandı.

GÖRSEL KONTROL

### Çizim + ön model görünüşü

Model katmanı

Bir ölçü satırına tıklayarak çizimdeki kaynağa yaklaşın.

DOĞRULAMA ÖZETİ

### Trafik ışıkları

0 Doğrulandı
0 Onaylı karar
0 İnceleyin
0 Reddedildi

STEP modeli CAD yazılımında açın↓ JSON raporu Doğrulama kaydı↓ Kanıt paketi, kaynak çizimden türetilen yerel verileri içerir. Kanıt paketi (TAR)Kaynak, kararlar ve hash kayıtları↓
ÖLÇÜ KANITI

### Trafik ışığı tablosu

Satıra tıklayın → kaynağa yaklaşın

Ölçü | Değer | Güven | Durum | Kaynak
--- | --- | --- | --- | ---